Příloha č. 4b

**TECHNICKÉ PARAMETRY PŘEDMĚTU ZAKÁZKY**

**Název zakázky: Nákup strojů pro výrobu čerstvých těstovin**

**Dílčí část II: Stroj na balení těstovin**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zadavatel** | |
| Název: | Pasta Artigianale Fresca s.r.o. |
| Sídlo: | Dvořákova 381/21, 370 01 České Budějovice |
| IČ: | 07281501 |
| Osoba oprávněná jednat za zadavatele: | Jan Riesz, jednatel  Pavel Bartoň, jednatel |
| *Kontaktní osoba zadavatele:* | Pavel Bartoň, jednatel |
| *Telefon:* | +420 722 929 270 |
| *E-mail:* | pavelpbarton@gmail.com |

|  |  |
| --- | --- |
| **Účastník výběrového řízení** | |
| Název: |  |
| Sídlo: |  |
| Kontaktní adresa (pokud se liší od sídla): |  |
| Telefon: |  |
| E-mail: |  |
| IČ: |  |
| Osoba oprávněná jednat za účastníka: |  |
| *Kontaktní osoba účastníka:* |  |
| *Telefon:* |  |
| *E-mail:* |  |

| **Technické parametry předmětu plnění veřejné zakázky - stroj na balení těstovin** | | |
| --- | --- | --- |
| Základní technické parametry | Požadavek zadavatele | Parametr nabízeného stroje[[1]](#footnote-1) |
| Nerezové provedení | ANO | ANO/NE |
| Rozměry misky (š x d) | minimálně 430 x 305 mm | ... x … mm |
| Hloubka misky | minimálně 95 mm | … mm |
| Vakuová pumpa | minimálně 60 m3/h | … m3/h |
| Napájení | 400 V - 50 Hz | … V - … Hz |
| Elektrická teflonová svářecí deska s pneumatickým přítlakem | ANO | ANO/NE |
| Přesné ořezávací zařízení vytvořené podle tvaru misek | ANO | ANO/NE |
| Držák fólie se systémem vedení a automatickým navinutím fólie | ANO | ANO/NE |
| Řízení PLC | ANO | ANO/NE |
| Veškeré nastavené parametry řízené mikroprocesorem | ANO | ANO/NE |
| Automatické nadávkování fólie | ANO | ANO/NE |
| Doprava, instruktáž, montáž | ANO | ANO/NE |

V ............................................. dne .......................

…………………………………………………………….

*jméno a příjmení*

razítko a podpis osoby oprávněné jednat či zastupovat účastníka

1. Údaje doplní, příp. vymaže účastník výběrového řízení. [↑](#footnote-ref-1)