Tabulka Specifikace předmětu plnění

**na zakázku s názvem:**

**„Efektivní veřejná správa v obci Horní Bečva“**

Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět zakázky, které jsou vymezeny v dokumentu „Tabulka specifikace předmětu plnění“ (pro každou jednotlivou část zakázky samostatně). Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Dodavatel v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že dodavatel nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že dodavatel nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že dodavatelem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupcích „Požadovaný parametr“ resp. „Požadovaná hodnota“.

Dodavatel dodá 1 ks nové a nepoužité hlavní elektronické úřední desky a 2 ks nových a nepoužitých doplňkových elektronických úředních desek, blíže specifikovaných níže.

|  |  |
| --- | --- |
| **Výrobní označení účastníkem nabízené hlavní elektronické úřední desky:** |       *(účastník doplní výrobní označení nabízené hlavní elektronické úřední desky)* |
| **Výrobní označení účastníkem nabízených 2 ks doplňkových elektronických úředních desek:** |       *(účastník doplní výrobní označení nabízených doplňkových elektronických úředních desek)* |
| **Požadovaný parametr** | **Požadovaná hodnota** | **Splňuje** | **Dodavatel nabízí** |
| 1 kus – Hlavní elektronická úřední deska:1x venkovní dotykový LCD panel i velikosti 46“\*volně stojící display orientovaný na výšku (zadavatel nepřipouští varianty nabídky) | ANO | *ANO/NE*  |       |
| 2 kusy – Doplňková elektronická úřední deska:1x venkovní dotykový LCD panel o velikosti 32“ volně stojící display orientovaný na výšku (zadavatel nepřipouští varianty nabídky)1x venkovní dotykový LCD panel o velikosti 32“ na zeď display orientovaný na výšku (zadavatel nepřipouští varianty nabídky) | ANO | *ANO/NE*  |       |
| Antivandal provedení (odolná, svařovaná, kovová a uzamykatelná konstrukce) | ANO | *ANO/NE*  |       |
| Tvrzené sklo odolné vůči mechanickému poškozená (tvrzené sklo 5 mm, antireflexní) zkouška tvrdosti skla min. IK8 | ANO | *ANO/NE*  |       |
| Nerezová konstrukce kiosků | ANO | *ANO/NE*  |       |
| Integrovaný řídící PC | ANO | *ANO/NE*  |       |
| Operační paměť | min. 4GB | *ANO/NE*  |       |
| Operační systém v češtině | ANO | *ANO/NE*  |       |
| Parametry displeje: rozlišení min. 1920x1080 pixelů, poměr stran 16:9, pozorovací úhly min. 175° | ANO | *ANO/NE* |       |
| Funkce pro provoz na přímém slunci (termoregulace, jasný displej) |  | *ANO/NE*  |       |
| Svítivost displeje min. 2 500cd/m2, kontrast min. 5000:1, přičemž je přípustné, aby záření automaticky snížilo svítivost v nočních hodinách či za šera za předpokladu, že snížením svítivosti nedojde k omezení či zhoršení využitelnosti všech funkcí a komfortu pro uživatele | ANO | *ANO/NE*  |       |
| Stupeň krytí displeje  | Min. IP 65 | *ANO/NE*  |       |
| Pevný disk | min. 1ks SSD 120GB | *ANO/NE*  |       |
| Konektivita LAN | ANO | *ANO/NE*  |       |
| Napájení | 230 V | *ANO/NE*  |       |
| Záložní zdroj (UPS) pro napájení v době výpadku elektrické energie na min. 2 hodiny provozu, UPS zabudován uvnitř kiosku | ANO | *ANO/NE*  |       |
| Provozní teploty -35°a nižní až +60°a vyšší, rozsah teplot musí být dodržen bez využití přídavné klimatizace | ANO | *ANO/NE*  |       |
| Spotřeba el. energie  | max. 0,25kWh | *ANO/NE*  |       |
| Provoz 24 hodin denně, 365 dní v roce | ANO | *ANO/NE*  |       |
| Evidence a archiv zobrazovaných dokumentů (v případě výpadků internetového připojení jsou nepřetržitě dostupné všechny dokumenty z úřední desky) | ANO | *ANO/NE*  |       |
| Interaktivní prezentační software, určený pro vedení el. úřední desky | ANO | *ANO/NE*  |       |
| SW musí být vytvořen: a) na platformě aktuálního a samočinně aktualizovaného internetového prohlížeče nebo, b) s implementovaným aktuálním a samočinně aktualizovaným internetovým prohlížečem | ANO | *ANO/NE* |       |
| SW musí zajistit propojení s moduly stávajících webových elektronických úředních desek obcí a webové elektronické úřední desky zadavatele | ANO | *ANO/NE* |       |
| Prohlížeč dokumentů musí umožnit prohlížet formáty: MS Word, Excel, PDF, PNG, JPEG, HTML | ANO | *ANO/NE* |       |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele*

*Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele*