**Příloha č. 2 Zadávací dokumentace**

**NABÍDKOVÁ CENA UCHAZEČE**

|  |  |
| --- | --- |
| Cena Školení A – Svařování kovů (bez DPH) |  |
| Cena Školení B – Svařování plastů (bez DPH) |  |
| **Celková nabídková cena v Kč (bez DPH)** |  |

Prohlášení uchazeče

Prohlašujeme, že jsme se před podáním nabídky podrobně seznámili se všemi zadávacími podmínkami, že jsme těmto podmínkám porozuměli, že je v plném rozsahu a bez výhrad přijímáme, že jsme neshledali důvod k podání námitek proti zadávacím podmínkám a že jsme nabídku zpracovali zcela v souladu s těmito podmínkami. Toto prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsme si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V ………………………………. dne \_\_. \_\_. 2014

razítko a podpis oprávněného zástupce uchazeče

**CENOVÝ ROZPOČET**

Uchazeč vyplní přiloženou tabulku cenového rozpočtu (v Kč bez DPH)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zkoušky svařování kovů ČSN EN 287-1 dle NDT A.S.I. sekce I** | **Počet zkoušek** | Certifikát 287-1 | Schválení PED | Schválení svářeče Jaderného Zařízení autorizovanou osobou | NDT zkoušky | Průkaz svářeče Základní zkouška | Školení na každý typ zkoušky dle seznamu |
| 912 T 31 CP t1,5 D28,0 | 1 |  |  |  |  | nepožadováno |  |
| 111 FW-SIB 2.2/1.1 B d20,0/t35,0 deska  PF ml | 11 |  |  |  |  | nepožadováno |  |
| 111 T BW 1.1 B t6 D219 H-L045 ss nb | 1 |  |  |  |  | nepožadováno |  |
| 111 T BW 6 B t12,5 D108,0 H-L045 ss nb | 3 |  |  |  |  | nepožadováno |  |
| 111 T BW 6 S t12,5 D108,0 H-L045 ss nb | 1 |  |  |  |  | nepožadováno |  |
| 111 T BW 6.1 B t12 D159 H-L045 ss nb | 1 |  |  |  |  | nepožadováno |  |
| 111 T BW 6.1 B t12,5 D159 H-L045 ss nb | 2 |  |  |  |  | nepožadováno |  |
| 111 T BW 8.1 B t12 D160 H-L045 ss nb | 1 |  |  |  |  | nepožadováno |  |
| 111 T BW 8.1 B t14 D160 H-L045 ss nb | 2 |  |  |  |  | nepožadováno |  |
| 135 P BW 1.2 S t13,0 PF ss nb | 8 |  |  |  |  | nepožadováno |  |
| 135 P BW 1.2 S t10 PF SS nb | 2 |  |  |  |  | nepožadováno |  |
| 135 P BW 1.2 S t12,5 PF ss nb | 2 |  |  |  |  | nepožadováno |  |
| 135 P BW 1.2 S t13 PF ss nb | 3 |  |  |  |  | nepožadováno |  |
| 135 P BW 6 S t12,5 PF ss nb | 2 |  |  |  |  | nepožadováno |  |
| 141 P BW 8 S t20,0 PA ss nb | 1 |  |  |  |  | nepožadováno |  |
| 141 T BW 1.1 S t1,5 D12 H-L045 ss nb | 4 |  |  |  |  | nepožadováno |  |
| 141 T BW 1.1 S t2,0 D44 H-L045 ss nb | 5 |  |  |  |  | nepožadováno |  |
| 141 T BW 1.1 S t1,5 D10 H-L045 ss nb | 1 |  |  |  |  | nepožadováno |  |
| 141 T BW 1.1 S t2,0 D44 H-L045 ss nb | 3 |  |  |  |  | nepožadováno |  |
| 141 T BW 1.1 S t4,0 D22 H-L045 ss nb | 4 |  |  |  |  | nepožadováno |  |
| 141 T BW 6 B S t6,3/12 D57 PD ml | 11 |  |  |  |  | nepožadováno |  |
| 141 T BW 6 S t6,0 D57,0 H-L045 ss nb | 2 |  |  |  |  | nepožadováno |  |
| 141 T BW 6 S t6,0 D56 H-L045 ss nb | 1 |  |  |  |  | nepožadováno |  |
| 141 T BW 6.1 S t6,3 D57 H-L045 ss nb | 6 |  |  |  |  | nepožadováno |  |
| 141 T BW 8 B S t4/10 D56 PD ml | 11 |  |  |  |  | nepožadováno |  |
| 141 T BW 8 S t6,0 D57 H-L045 ss nb | 1 |  |  |  |  | nepožadováno |  |
| 141 T BW 8.1 S t1,0 D8 H-L045 ss nb | 1 |  |  |  |  | nepožadováno |  |
| 141 T BW 8.1 S t1,5 D12 H-L045 ss nb | 3 |  |  |  |  | nepožadováno |  |
| 141 T BW 8.1 S t2,0 D45 H-L045 ss nb | 4 |  |  |  |  | nepožadováno |  |
| 141 T BW 8.1 S t4,0 D22 H-L045 ss nb | 2 |  |  |  |  | nepožadováno |  |
| 141 T BW 8.1 S t1,5 D12 H-L045 ss nb | 1 |  |  |  |  | nepožadováno |  |
| 141 T BW 8.1 S t2,0 D45 H-L045 ss nb | 3 |  |  |  |  | nepožadováno |  |
| 141 T BW 8.1 S t4,0 D22 H-L045 ss nb | 5 |  |  |  |  | nepožadováno |  |
| 141 T BW 8.1 S t8,0 D56 H-L045 ss nb | 7 |  |  |  |  | nepožadováno |  |
| **celkem** | **116** |  |  |  |  |  |  |
| **cena celkem** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Zkoušky svařování plastů dle ČSN EN 13067 a Z-U** | Počet zkoušek |  |  |  |  |  |  |
| Z-U/1.1.2.31 | 1 | nepožadováno | nepožadováno | nepožadováno | nepožadováno |  |  |
| Z-U/1.2.8.31 | 1 | nepožadováno | nepožadováno | nepožadováno | nepožadováno |  |  |
| Z-U/2.1.3.11 | 1 | nepožadováno | nepožadováno | nepožadováno | nepožadováno |  |  |
| Z-U/3.1.3.11 | 1 | nepožadováno | nepožadováno | nepožadováno | nepožadováno |  |  |
| Z-U/2.1.1.12 | 2 | nepožadováno | nepožadováno | nepožadováno | nepožadováno |  |  |
| Z-U/2.1.2.12 | 1 | nepožadováno | nepožadováno | nepožadováno | nepožadováno |  |  |
| Z-U/2.2.7.31 | 1 | nepožadováno | nepožadováno | nepožadováno | nepožadováno |  |  |
| Z-U/3.1.1.12 | 2 | nepožadováno | nepožadováno | nepožadováno | nepožadováno |  |  |
| Z-U/3.1.2.12 | 1 | nepožadováno | nepožadováno | nepožadováno | nepožadováno |  |  |
| Z-U/3.2.7.31 | 1 | nepožadováno | nepožadováno | nepožadováno | nepožadováno |  |  |
| Z-U/2.1.2.11 | 1 | nepožadováno | nepožadováno | nepožadováno | nepožadováno |  |  |
| Z-U/3.1.2.11 | 1 | nepožadováno | nepožadováno | nepožadováno | nepožadováno |  |  |
| ČSN EN 13067 2.7 | 6 |  |  | nepožadováno | nepožadováno | nepožadováno |  |
| ČSN EN 13067 3.6 | 6 |  |  | nepožadováno | nepožadováno | nepožadováno |  |
| ČSN EN 13067 2.4 | 6 |  |  | nepožadováno | nepožadováno | nepožadováno |  |
| ČSN EN 13067 2.6 | 6 |  |  | nepožadováno | nepožadováno | nepožadováno |  |
| ČSN EN 13067 3.4 | 6 |  |  | nepožadováno | nepožadováno | nepožadováno |  |
| ČSN EN 13067 3.9 | 6 |  |  | nepožadováno | nepožadováno | nepožadováno |  |
| **celkem** | **50** |  |  |  |  |  |  |
| **cena celkem** |  |  |  |  |  |  |  |