**Příloha č. 1**

**Popis technických podmínek:**

Předmětem veřejné zakázky je vypracování pasportu veřejného osvětlení (dále jen „VO“), které bude zahrnovat evidenci veřejného osvětlení za účelem zjištění skutečného stavu (zejména technického a množstevního) pro 11 obcí viz tabulka níže. Obcí se vždy rozumí **obec včetně všech jejích místních částí**.

Pasport musí obsahovat:

* údaje k světelnému bodu (typ stožáru, výložníku, zdroje, místo napojení, typ a stav svítidla)
* údaje k danému osvětlovanému prostoru, rozměr a povrch, zatřídění prostorů
* údaje k vedení VO (typ, délka)
* údaje k odběrnému a zapínacímu místu
* kontrola a evidence rozvoden VO
* jednoznačná identifikace světelného místa a přípojného místa s přidělením identifikačních čísel (každé svítidlo bude v terénu označeno číslem)
* **GPS zaměření** každého **kusu** veřejného osvětlení
* datum pořízení
* datum výměny či opravy
* datum revize
* informace o řízení VO, způsob spínání, spotřebě
* fotodokumentace typů světelných bodů
* fotodokumentace rozvaděčů veř. osvětlení
* grafické znázornění napájecích okruhů rozvaděčů
* srovnání instalovaného výkonu se skutečnou spotřebou (historie fakturace)

**Součástí dokumentu bude také plán údržby a návrh na obnovu, opravy či pravidelné revize svítidel.**

**Další sledované objekty:** hlásiče

Pozn. obce včetně místních částí jsou označeny\*.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *pasport č.* | *obec* | *počet světelných bodů* | *současný stav evidence* |
|  | Dolní Čermná\* | 190 | základní/nekompletní pasport v tištěné podobě z r. 2012, část nového VO zakresleno v projektové dokumentaci |
|  | Dolní Čermná\* – místní část Jakubovice | 24 |  |
| 2. | Horní Třešňovec | 80 | evidence minimální, pouze počet světel a duh osvětlení. o veřejné osvětlení se stará místní elektrikář |
| 3. | Výprachtice | 125 | evidence nulová, VO opravuje místní elektrikář |
| 4. | Horní Heřmanice | 93 | evidence v majetku KEO a v revizních zprávách |
| 5. | Cotkytle\* | 41 | mají pouze neúplnou dokumentaci |
|  | Cotkytle\* – místní část Herbortice | 29 | bez evidence |
|  | Cotkytle\* – místní část Mezilesí | 5 | bez evidence |
|  | Cotkytle\* - místní část Janoušov | 7 | bez evidence |
| 6. | Albrechtice | 71 | základní evidence a umístění svítidel |
| 7. | Ostrov | 75 | minimální evidence, o osvětlení se stará místní elektrikář |
| 8. | Verměřovice | 84 | základní plán VO + informace z revizí |
| 9. | Čenkovice | 48 | základní evidence, mapka s nákresem sloupů VO, informace z revizí |
| 10. | Bystřec | 116 | nulová evidence + nekompletní plánek, běžné opravy zařizuje místní elektrikář |
| 11. | Petrovice | 12 | dva úseky (na každém úseku je 6 světelných bodů) |

Výstupy:

* 3x tištěná podoba
* 2x elektronická verze tištěné podoby na CD/DVD nebo USB flash disku
* 1x digitální formát kompatibilní s GIS dané obce

Dodavatelé jsou povinni veškeré dokumenty opatřit logem a informací o podpoře z OPZ.



*Název projektu:* „Zlepšení strategického plánování a profesionalizace veřejné správy v DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko“

*Reg. č.:* CZ.03.4.74/0.0/0.0/16\_058/0007447

**Tabulka jednotlivých obcí a informačních systémů, které používají:**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Obec*** | ***informační systém*** |
| Cotkytle | GObec |
| Dolní Čermná | GObec |
| Horní Třešňovec | GObec |
| Bystřec | T-MAPY (dříve CLEERIO) |
| Horní Heřmanice | GObec |
| Výprachtice | GObec |
| Čenkovice | T-MAPY (dříve CLEERIO) |
| Verměřovice | GObec |
| Albrechtice | GObec |
| Ostrov | MISYS |
| Petrovice | T-MAPY (dříve CLEERIO) |

**Přesná definice požadavků jednotlivých informačních systému je přílohou č. 8 zadávací dokumentace.**

Dodavatelé jsou **povinni vyhotovit vždy 3 pare jednotlivých dokumentů, která bude předávat zadavateli v rámci plnění v písemné podobě, dále předat dokumenty na CD/DVD nebo USB flash disku dvakrát a verzi kompatibilní s GIS (Geografický informační systém) dané obce**.