Příloha č. 4a

**TECHNICKÉ PARAMETRY PŘEDMĚTU ZAKÁZKY**

**Název zakázky: Vybavení Zpracovny zeleniny, ovoce a bylin**

**Dílčí část I:** vakuový kotel, vyvíječ páry, parní odšťavňovač, destilátor na esence, plnička, blixér.

|  |
| --- |
| **Zadavatel** |
| Název: | Svobodný statek na soutoku, o.p.s. |
| Sídlo: | České Kopisty 5, 412 01 Terezín |
| IČ: | 227957782 |
| Osoba oprávněná jednat za zadavatele: | Jaroslav Lenhart, jednatel |
| *Kontaktní osoba zadavatele:* | Pavla Soukupová |
| *Telefon:* | +420 606 807 438 |
| *E-mail:* | pavla.soukupova@camphill.cz |

|  |
| --- |
| **Účastník výběrového řízení** |
| Název: |  |
| Sídlo: |  |
| Kontaktní adresa (pokud se liší od sídla): |  |
| Telefon: |  |
| E-mail: |  |
| IČ: |  |
| Osoba oprávněná jednat za účastníka: |  |
| *Kontaktní osoba účastníka:* |  |
| *Telefon:* |  |
| *E-mail:* |  |

| **Technické parametry předmětu plnění veřejné zakázky – vakuový kotel** |
| --- |
| Základní technické parametry | Požadavek zadavatele | Parametr nabízeného stroje[[1]](#footnote-1) |
| Geometrický objem | Min. 80 l | … l |
| Pracovní objem | Min. 48 l | ….. l |
| Nerezová míchací nádoba, míchací rameno a tělo stroje, škrabky na míchadle | ANO | ANO/NE |
| Vakuum prostřednictvím vakuového ejektora | ANO | ANO/NE |
| Nastavení podtlaku/Duplikátor | Do 500 mbar | Do … mbar |
| Ohřev z externího vyvíječe | ANO | ANO/NE |
| Výkon míchání  | Do 0,25 kW | Do …….kW |
| Vypouštění | ANO | ANO/NE |
| Externí kompresor  | ANO | ANO/NE |
| Mixer  | NE | ANO/NE |
| Čerpadlo | NE | ANO/NE |

| **Technické parametry předmětu plnění veřejné zakázky – vyvíječ páry** |
| --- |
| Základní technické parametry | Požadavek zadavatele | Parametr nabízeného stroje[[2]](#footnote-2) |
| Generátor páry | Do 18 kW | ……. kW |
| Výrobník páry  | Min. 24 kg/hod. |  …….. kg/hod. |
| Tlak 2,5 Bar páry | ANO | ANO/NE |

| **Technické parametry předmětu plnění veřejné zakázky – parní odšťavňovač** |
| --- |
| Základní technické parametry | Požadavek zadavatele | Parametr nabízeného stroje[[3]](#footnote-3) |
| Pracovní objem | Do 70 l | Do ….. l |
| Nerezová/měděná nádoba | ANO | ANO/NE |
| Kapacita koše  | 30 kg | …. Kg |
| Regulace teploty | ANO | ANO/NE |

| **Technické parametry předmětu plnění veřejné zakázky – destilátor na esence** |
| --- |
| Základní technické parametry | Požadavek zadavatele | Parametr nabízeného stroje[[4]](#footnote-4) |
| Pracovní objem | Do 70 l | Do …… l |
| Nerezový/měděný duplikátor | ANO | ANO/NE |
| Kapacita koše 5 kg | ANO | ANO/NE |
| Regulace teploty | ANO | ANO/NE |

| **Technické parametry předmětu plnění veřejné zakázky – plnička** |
| --- |
| Základní technické parametry | Požadavek zadavatele | Parametr nabízeného stroje[[5]](#footnote-5) |
| Nastavitelný objem dávkování | 50 – 1200 ml | …….. ml |
| Nerezová  | ANO | ANO/NE |
| Dávkování past a tekutých produktů | ANO | ANO/NE |
| Dávkování s kousky ovoce | ANO | ANO/NE |
| Pneumatická | ANO | ANO/NE |
| Možnost plnění z vakuového kotle, z parního odšťavňovače nebo destilátoru na esence | ANO | ANO/NE |

| **Technické parametry předmětu plnění veřejné zakázky – blixér /mixér** |
| --- |
| Základní technické parametry | Požadavek zadavatele | Parametr nabízeného stroje[[6]](#footnote-6) |
| Objem | 6 až 10 l | …… l |
| Nerez | ANO | ANO/NE |
| Jednorázově zpracované množství  |  1 až 6 kg | ………. Kg |
| Nastavitelná rychlost | ANO | ANO/NE |
| Krájení, mixování, homogenizace | ANO | ANO/NE |
| Na stojanu výklopný  | ANO | ANO/NE |

V ............................................. dne .......................

…………………………………………………………….

 *jméno a příjmení*

razítko a podpis osoby oprávněné jednat či zastupovat účastníka

1. Údaje doplní, příp. vymaže účastník výběrového řízení. [↑](#footnote-ref-1)
2. Údaje doplní, příp. vymaže účastník výběrového řízení. [↑](#footnote-ref-2)
3. Údaje doplní, příp. vymaže účastník výběrového řízení. [↑](#footnote-ref-3)
4. Údaje doplní, příp. vymaže účastník výběrového řízení. [↑](#footnote-ref-4)
5. Údaje doplní, příp. vymaže účastník výběrového řízení. [↑](#footnote-ref-5)
6. Údaje doplní, příp. vymaže účastník výběrového řízení. [↑](#footnote-ref-6)