Příloha č. 4b

**TECHNICKÉ PARAMETRY PŘEDMĚTU ZAKÁZKY**

**Název zakázky: Vybavení Zpracovny zeleniny, ovoce a bylin**

**Dílčí část II:** myčku, chlazení – šoker, chladící box, krouhačka zelí, automatická síta, mrazák, etiketovací tiskárna, navíječ etiket, podavač etiket manuál, aplikátor etiket sklo, digestoř, plynový sporák, kvasové sudy 40 l, těžítko na sud, kolečka pod sudy, přepravky na zeleninu a ovoce a výrobky, regály, pracovní stoly, dřez, dvojdřez, vířič vody + nádrž, šnekový a manuální lis, odšťavňovač, ruční mixer, elektrický zavírač lahví, adaptér k elektrickému zavírači lahví, zavařovací hlava, pracovní oděvy

|  |  |
| --- | --- |
| **Zadavatel** | |
| Název: | Svobodný statek na soutoku, o.p.s. |
| Sídlo: | České Kopisty 5, 412 01 Terezín |
| IČ: | 227957782 |
| Osoba oprávněná jednat za zadavatele: | Jaroslav Lenhart, jednatel |
| *Kontaktní osoba zadavatele:* | Pavla Soukupová |
| *Telefon:* | +420 606 807 438 |
| *E-mail:* | [pavla.soukupova@camphill.cz](mailto:pavla.soukupova@camphill.cz) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Účastník výběrového řízení** | |
| Název: |  |
| Sídlo: |  |
| Kontaktní adresa (pokud se liší od sídla): |  |
| Telefon: |  |
| E-mail: |  |
| IČ: |  |
| Osoba oprávněná jednat za účastníka: |  |
| *Kontaktní osoba účastníka:* |  |
| *Telefon:* |  |
| *E-mail:* |  |

| **Technické parametry předmětu plnění veřejné zakázky –myčka** | | |
| --- | --- | --- |
| Základní technické parametry | Požadavek zadavatele | Parametr nabízeného stroje[[1]](#footnote-1) |
| Rozměry 600x600x80 | 600x600x80 | ……..x……….x……... |
| Koš 500x500 mm | ANO | ANO/NE |
| Regulace teploty | ANO | ANO/NE |
| Rychlý program | Do 30 min. | Do …… min. |

| **Technické parametry předmětu plnění veřejné zakázky – chlazení – šoker** | | |
| --- | --- | --- |
| Základní technické parametry | Požadavek zadavatele | Parametr nabízeného stroje[[2]](#footnote-2) |
| Kapacita | min. 10 x GN 1/1 | min. …….. x GN 1/1 |
| Materiál | nerez | ANO/NE |

| **Technické parametry předmětu plnění veřejné zakázky – chladící box** | | |
| --- | --- | --- |
| Základní technické parametry | Požadavek zadavatele | Parametr nabízeného stroje[[3]](#footnote-3) |
| Rozměr šxhxv | 3m x 2m x 2,5 m | …..x…….x……. |
| Chlazení do 4 ⁰ C | ANO | ANO/NE |
| Včetně kompletní technologie a chladírenských dveří | ANO | ANO/NE |
| Regulace teploty | ANO | ANO/NE |

| **Technické parametry předmětu plnění veřejné zakázky – krouhačka zelí** | | |
| --- | --- | --- |
| Základní technické parametry | Požadavek zadavatele | Parametr nabízeného stroje[[4]](#footnote-4) |
| Kapacita | 150 – 350 kg/hod. | …….kg/hod. |
| Napětí | 230 V | ANO/NE |
| Nerezová | ANO | ANO/NE |

| **Technické parametry předmětu plnění veřejné zakázky – mrazák** | | |
| --- | --- | --- |
| Základní technické parametry | Požadavek zadavatele | Parametr nabízeného stroje[[5]](#footnote-5) |
| Hrubý objem | 1200 - 1400 l | …….. l |
| Čistý objem | Do 1120 l | ……..l |
| Skříň, rozměry | š 140, h 93, v 196 | š…….h…….v……. |
| Počet polic | 5 - 8 | ……… |

| **Technické parametry předmětu plnění veřejné zakázky – etiketovací tiskárna** | | |
| --- | --- | --- |
| Základní technické parametry | Požadavek zadavatele | Parametr nabízeného stroje[[6]](#footnote-6) |
| Plnobarevná tiskárna | ANO | ANO/NE |
| Vestavěný automatický řezač | ANO | ANO/NE |

| **Technické parametry předmětu plnění veřejné zakázky – navíječ etiket** | | |
| --- | --- | --- |
| Základní technické parametry | Požadavek zadavatele | Parametr nabízeného stroje[[7]](#footnote-7) |
| Kompatibilní s etiketovací tiskárnou | 50 – 1300 ml | …….. ml |
| Nerezová | ANO | ANO/NE |

| **Technické parametry předmětu plnění veřejné zakázky – podavač etiket** | | |
| --- | --- | --- |
| Základní technické parametry | Požadavek zadavatele | Parametr nabízeného stroje[[8]](#footnote-8) |
| Max. šířka role | 130 mm | …….. mm |
| Délka samolepek | 6 – 200 mm | ………..mm |
| Použití termopapírové etikety, papírové samolepky a etikety, hologramové samolepky, vinylové samolepky, PP samolepky a štítky | ANO | ANO/NE |

| **Technické parametry předmětu plnění veřejné zakázky – aplikátor etiket sklo** | | |
| --- | --- | --- |
| Základní technické parametry | Požadavek zadavatele | Parametr nabízeného stroje[[9]](#footnote-9) |
| Aplikace etiket z etiketovací tiskárny | ANO | ANO/NE |
| Stolní poloautomatické aplikování 1 etikety | ANO | ANO/NE |
| Aplikace na skleněné obaly tvaru cylindrický (válcový,válcovitý) , zúžený | ANO | ANO/NE |

| **Technické parametry předmětu plnění veřejné zakázky – digestoř** | | |
| --- | --- | --- |
| Základní technické parametry | Požadavek zadavatele | Parametr nabízeného stroje[[10]](#footnote-10) |
| Výkon | Min. 420 W | ……… W |
| Nerezová | ANO | ANO/NE |
| Regulátor | ANO | ANO/NE |
| Vyjímatelné nerezové filtry | ANO | ANO/NE |

| **Technické parametry předmětu plnění veřejné zakázky – plynový sporák** | | |
| --- | --- | --- |
| Základní technické parametry | Požadavek zadavatele | Parametr nabízeného stroje[[11]](#footnote-11) |
| LPG / GN | ANO | ………./……… |
| Celonerezový na podestavbě | ANO | ANO/NE |
| Počet hořáků | 1 x 4,5 kW + 1 x 8 kW | 1x ……..+1x……… |
| Rozměr | 400 x 700x 850 | ..….x……x…… |

| **Technické parametry předmětu plnění veřejné zakázky – kvasové sudy** | | |
| --- | --- | --- |
| Základní technické parametry | Požadavek zadavatele | Parametr nabízeného [[12]](#footnote-12) |
| Pracovní objem | 40 l | … l |
| Materiál keramika | ANO | ANO/NE |
| Počet | 8 ks | ….. ks |

| **Technické parametry předmětu plnění veřejné zakázky – těžítko na sud** | | |
| --- | --- | --- |
| Základní technické parametry | Požadavek zadavatele | Parametr nabízeného [[13]](#footnote-13) |
| Materiál keramika | ANO | ANO/NE |
| Počet kusů | 8 ks | ….. ks |

| **Technické parametry předmětu plnění veřejné zakázky – kolečka pod sudy** | | |
| --- | --- | --- |
| Základní technické parametry | Požadavek zadavatele | Parametr nabízeného [[14]](#footnote-14) |
| Pojízdný nerezový podstavec s brzdou, průměr 30 cm | ANO | ANO/NE |
| Počet | 8 ks | …….ks |

| **Technické parametry předmětu plnění veřejné zakázky – ruční mixer** | | |
| --- | --- | --- |
| Základní technické parametry | Požadavek zadavatele | Parametr nabízeného stroje[[15]](#footnote-15) |
| Ponorný ruční mixer – šlehač do 30 cml | ANO | ANO/NE |
| Plynulá regulace otáček | 500 – 9600 ot/min. | ……….. – …….. ot/min. |
| Celková délka mixeru | Do 700 mm | Do ….. mm |

| **Technické parametry předmětu plnění veřejné zakázky – odšťavňovač** | | |
| --- | --- | --- |
| Základní technické parametry | Požadavek zadavatele | Parametr nabízeného stroje[[16]](#footnote-16) |
| Výkon | Do 100 kg /hod. | ………. kg/hod. |
| Nerezová konstrukce a nože | ANO | ANO/NE |
| Nádoba na odpad | Min. 6 l | Min. …… |

| **Technické parametry předmětu plnění veřejné zakázky – automatická síta** | | |
| --- | --- | --- |
| Základní technické parametry | Požadavek zadavatele | Parametr nabízeného stroje[[17]](#footnote-17) |
| Výkon | Do 650 W | …….. W |
| Rychlost | Do 1500 ot/min. | …………. ot/min. |
| Napětí | Jednofázový 230 V | ANO/NE |
| Nerezová | ANO | ANO/NE |

| **Technické parametry předmětu plnění veřejné zakázky – šnekový a manuální lis** | | |
| --- | --- | --- |
| Základní technické parametry | Požadavek zadavatele | Parametr nabízeného stroje[[18]](#footnote-18) |
| Pracovní objem | 15 – 25 l | …… l |
| Stolní hydraulický | ANO | ANO/NE |
| Nerezový | ANO | ANO/NE |

| **Technické parametry předmětu plnění veřejné zakázky – elektrický zavírač lahví** | | |
| --- | --- | --- |
| Základní technické parametry | Požadavek zadavatele | Parametr nabízeného stroje[[19]](#footnote-19) |
| Nastavitelný objem dávkování | 50 – 1300 ml | …….. ml |
| Nerezová | ANO | ANO/NE |

| **Technické parametry předmětu plnění veřejné zakázky – adaptér na elektrický zavírač lahví** | | |
| --- | --- | --- |
| Základní technické parametry | Požadavek zadavatele | Parametr nabízeného stroje[[20]](#footnote-20) |
| Kompatibilní s elektrickým zavíračem lahví | ANO | ANO/NE |

| **Technické parametry předmětu plnění veřejné zakázky – vířič vody s nádrží** | | |
| --- | --- | --- |
| Základní technické parametry | Požadavek zadavatele | Parametr nabízeného stroje[[21]](#footnote-21) |
| Výkon | 200 – 300 l/24 hodin | …………. l/ 24 hodin |
| Zvýšení energetické kvality vody | ANO | ANO/NE |
| Objem nádrže | 20 – 50 l | …………… l |

| **Technické parametry předmětu plnění veřejné zakázky – přepravky** | | |
| --- | --- | --- |
| Základní technické parametry | Požadavek zadavatele | Parametr nabízeného [[22]](#footnote-22) |
| Přepravky na suroviny (ovoce, zeleninu), GN ½ a víko – 2 ks | Polykarbonát | ANO/NE |
| Přepravky na suroviny (ovoce, zeleninu), GN 1/3 a víko – 4 ks | Polykarbonát | ANO/NE |
| Přepravky na suroviny (ovoce, zeleninu), GN 1/6 a víko – 4 ks | Polykarbonát | ANO/NE |
| Přepravky na suroviny (ovoce, zeleninu), GN 1/9 a  víko – 4 ks | Polykarbonát | ANO/NE |
| Přepravka - potravinářský sud s víkem a kohoutem 1 ks | Vysokohustotní polyethylen s potravinářským atestem | ANO/NE |
| Přepravka - kýbl s výlevkou a víkem – 1ks | Nerez | ANO/NE |
| Přepravka - skladovací box s víkem na koření – 15 ks | Polypropylen | ANO/NE |
| Přepravka - box o objemu 4,5 l – 1 ks | Plastová s nanočásticemi stříbra | ANO/NE |
| Přepravka - box o objemu 500 ml - 3 ks | Plastová s nanočásticemi stříbra | ANO/NE |
| Přepravka - box o objemu 2,0 l – 2 ks | Plastová s nanočásticemi stříbra | ANO/NE |
| Přepravka - nerezový box gastro GN 1/1, h 100 – 2 ks | Nerez | ANO/NE |
| Přepravka - nerezový box gastro GN 1/1, h 120 – 2 ks | Nerez | ANO/NE |
| Přepravka - box GN 1/1 děrovaný – 2 ks | Nerez | ANO/NE |
| Přepravka - box GN 2/3, h 10 – 3 ks | Nerez | ANO/NE |
| Přepravka - box GN 2/3, h 20 - 2 ks | Nerez | ANO/NE |
| Přepravka - box GN 2/3, h 150 - 2 ks | Nerez | ANO/NE |
| Přepravky na výrobky 400x300x193x mm – 50 ks | Materiál PE | ANO/NE |
| Přepravky na výrobky 400x300x260x mm – 50 ks | Materiál PE | ANO/NE |
| Přepravky na výrobky 400x300x210x mm – 70 ks | Materiál PE | ANO/NE |

| **Technické parametry předmětu plnění veřejné zakázky – regály** | | |
| --- | --- | --- |
| Základní technické parametry | Požadavek zadavatele | Parametr nabízeného [[23]](#footnote-23) |
| **Bezšroubové kovové regály** | 200 v x 300 š x 50 h cm | v……š……h……cm |
| Nosnost | Do 250 kg/police | ………kg/police |
| Počet polic | 4 – 5 ks | ……… ks |
| Počet kusů | 3 ks | ……… ks |
| **Bezšroubové kovové regály** | 200 v x 400 š x 50 h cm | v……š……h……cm |
| Nosnost | Do 250 kg/police | ………kg/police |
| Počet polic | 4 – 5 ks | ……… ks |
| Počet kusů | 1 ks | ……… ks |
| **Bezšroubové kovové regály** | 200 v x 200 š x 50 h cm | v……š……h……cm |
| Nosnost | Do 250 kg/police | ………kg/police |
| Počet polic | Do 4 ks | ……… ks |
| Počet kusů | 1 ks | ………ks |
| **Regály nerez** | 200 v 180 š x 50 h cm | v……š……h……cm |
| Nosnost | 200 - 250 kg/police | …… kg/police |
| Počet polic | 4 – 5 ks | ……… ks |
| Počet kusů | 1 ks | …… ks |
| **Regály nerez** | 200 v 280 š x 50 h cm | v……š……h……cm |
| Nosnost | 200 - 250 kg/police | …… kg/police |
| Počet polic | 4 – 5 ks | ……… ks |
| Počet kusů | 1 ks | …… ks |
| **Regály, police nerez jednopatrové závěsné – 1 ks** | 2000 d x 300 š x 200 v mm | ANO/NE |
| **Regály, police nerez jednopatrové závěsné – 1 ks** | 2300 d x 300 š x 200 v mm | ANO/NE |
| **Regály, police nerez dvoupatrové závěsné – 2 ks** | 800d x 300 š x 200 v mm | ANO/NE |
| nastavitelná | ANO | ANO/NE |
| **Regálová police se 7 kořenkami** | 1500 d x 300 š x 200 v mm | ANO/NE |

| **Technické parametry předmětu plnění veřejné zakázky – pracovní stoly nerezové** | | |
| --- | --- | --- |
| Základní technické parametry | Požadavek zadavatele | Parametr nabízeného [[24]](#footnote-24) |
| Rozměr s lemem | 2700x700x890 | …………………….. |
| Množství | 1 ks | …………….. ks |
| Rozměr s 3 x zásuvkou | 2000x700x800 | ……………….. |
| Množství | 1 ks | …………….. ks |
| Rozměr s lemem | 1200x700x800 | ……………….. |
| Množství | 1 ks | …………….. ks |

| **Technické parametry předmětu plnění veřejné zakázky – pracovní stůl dílenský** | | |
| --- | --- | --- |
| Základní technické parametry | Požadavek zadavatele | Parametr nabízeného [[25]](#footnote-25) |
| Rozměr s 3 x zásuvkou | 2000x1000x840 | …………………….. |
| Množství | 1 ks | …………….. ks |

| **Technické parametry předmětu plnění veřejné zakázky – dřez** | | |
| --- | --- | --- |
| Základní technické parametry | Požadavek zadavatele | Parametr nabízeného [[26]](#footnote-26) |
| Stůl s jedokomorovou vanou, rozměry | š 900 x h 600 x v 850 | š ……..h……..v…….. |
| Materiál nerez | ANO | ANO/NE |
| Počet | 2 ks | …. ks |

| **Technické parametry předmětu plnění veřejné zakázky – dvojdřez** | | |
| --- | --- | --- |
| Základní technické parametry | Požadavek zadavatele | Parametr nabízeného [[27]](#footnote-27) |
| Stůl s dvoukomorovou vanou, rozměry | š 1200x h 600 x v 850 | š ……..h……..v…….. |
| Materiál nerez | ANO | ANO/NE |
| Počet | 1 ks | ….. ks |

| **Technické parametry předmětu plnění veřejné zakázky – zavařovací hlava** | | |
| --- | --- | --- |
| Základní technické parametry | Požadavek zadavatele | Parametr nabízeného [[28]](#footnote-28) |
| Zavařovací hlava kuličková | ANO | ANO/NE |
| Průměr hrdla | 68 a 83 mm | ….. a…… mm |

| **Technické parametry předmětu plnění veřejné zakázky – pracovní oděvy a obuv** | | |
| --- | --- | --- |
| Základní technické parametry | Požadavek zadavatele | Parametr nabízeného [[29]](#footnote-29) |
| **Čepice bílá** | 100% bavlna , čepice s kšiltem a dýnkem ze síťoviny, v zadní části je všita krátká gumička, | …………………….. |
| Barva | bílá / sv. zelená | ……………. |
| Počet kusů | 6 ks | …….. ks |
| **Plášť krátký rukáv** | Dámský potravinářský plášť - bez rukávů, materiál: 100% bavlna s keprovou vazbou, 150g/m2 - 280g/m2. | …………………. |
| Barva | bílá / sv. zelená/sv. modrá | …………………. |
| Velikost | XL | ………….. |
| Počet kusů | 2 ks | ……….. ks |
| **Plášť dámský dlouhý rukáv** | dámský střih, vnitřní kapsa na hrudi, Vrchní tkanina: Fortis Plus 65% - 75 % polyester, 35% - 25% bavlna 150g/m2 - 280g/m2, šipky pro dodatečné tvarování. | …………………. |
| Barva | bílá / sv. zelená/sv. modrá | …………………. |
| Velikost | XL | ………….. |
| Počet kusů | 4 ks | ……….. ks |
| **Tričko** | krátký rukáv, 100 bavlna, 150g/m2 - 200g/m2 | …………………. |
| Barva | bílá / sv. zelená/sv. modrá | …………………. |
| Velikost / počet kusů | 46-48 / 6 ks | ………….. |
| Velikost / počet kusů | 52 -54 / 3 ks | ………….. |
| **Zástěra** | Zástěra s laclem, unisex, 100 % bavlna, s kapsou a poutkem na utěrku, gramáž 150g/m2 - 200g/m2 | …………………. |
| Barva | hnědá / zelená/ modrá | …………………. |
| Počet kusů | 6 ks | ………….. |
| **Dámské kalhoty** | Dámské kalhoty, pevný pas v zadní části do gumy, přední kapsy, materiál: kepr 100% bavlna | …………………. |
| Barva | bílá/ hnědá / zelená/ modrá | …………………. |
| Velikost / Počet kusů | XL / 4 ks | ……/……..ks |
| **Pánské kalhoty** | Pánské kalhoty, pevný pas, v zadní části poutka s knoflíky na stáhnutí, materiál : kepr 100% bavlna | …………………. |
| Barva | bílá/ hnědá / zelená/ modrá | …………………. |
| Velikost / Počet kusů | XL / 2 ks | ……/……..ks |
| **Legíny** | Dámské legíny s dlouhými nohavicemi a pružným pasem, Materiál: 90 - 95 % bavlna, 10 - 5 % elastan, 190 g/m2, bílá barva | …………………. |
| Barva | bílá | …………………. |
| Velikost / Počet kusů | XL / 4 ks | ……/……..ks |
| **Mikina** | Pracovní klasická mikina s nápletem u krku, na rukávech a v pase, látka bavlna, unisex | …………………. |
| Barva | zelená / hnědá / modrá | ……… /…………. |
| Velikost / Počet kusů | 38 / 2 ks | ……/……..ks |
| Velikost / Počet kusů | 54 / 1 ks | ……/……..ks |
| **Pracovní obuv unisex** | Kuchařské pantofle, specializovaná bílá obuv sandálového střihu s odepínatelným patním páskem | …………………. |
| Barva | bílá / sv. modrá | ……… /…………. |
| Velikost / Počet kusů | 38 / 4 ks | ……/……..ks |
| Velikost / Počet kusů | 44 / 2 ks | ……/……..ks |
| **Pracovní obuv dámská** | Dámská zimní kotníková obuv, komfortní zateplená kotníková obuv farmářského typu. S nástřikovou podešví vyrobenou z polyuretanu | …………………. |
| Barva | hnědá / černá | ……… /…………. |
| Velikost / Počet kusů | 38 / 2 ks | ……/……..ks |
| **Pracovní obuv pánská** | Pánská pracovní kotníková zimní obuv, Pohodlná, lehká a zároveň pevná a odolná kotníková obuv farmářkového typu v chladném zimním období, vrchový materiál: hovězinová useň, podšívka: plyš, stélka: plyš, podešev: PU/PU | …………………. |
| Barva | hnědá / černá | ……… /…………. |
| Velikost / Počet kusů | 44 / 1 ks | ……/……..ks |
| **Holinky dámské** | Dámská gumová holínka ve sníženém střihu, bavlněná podšívka | …………………. |
| Barva | hnědá / černá /barevná | ……… /…………. |
| Velikost / Počet kusů | 38 / 2 ks | ……/……..ks |
| **Holinky pánské** | Pánské holinky, z polyuretanu, s perfektními izolačními vlastnostmi a izolují jak při -10 až - 20 °C, tak v létě | …………………. |
| Barva | hnědá / černá /zelená | ……… /…………. |
| Velikost / Počet kusů | 44 / 1 ks | ……/……..ks |
| **Pracovní rukavice** | Pletené bezešvé nylonové rukavice s vrstvou mikorporézního paropropustného latexu v dlani a na prstech a pružným nápletem na zápěstí. | …………………. |
| Velikost / Počet kusů | 9 / 10 ks | ……/……..ks |
| Velikost / Počet kusů | 10 / 5 ks | ……/……..ks |
| **Pracovní rukavice** | Pletené bezešvé nylonové rukavice, s tenkou vrstvou polyuretanu v dlani a na prstech a pružnou manžetou.. | …………………. |
| Velikost / Počet kusů | 9 / 16 ks | ……/……..ks |
| Velikost / Počet kusů | 10 / 8 ks | ……/……..ks |

V ............................................. dne .......................

…………………………………………………………….

*jméno a příjmení*

razítko a podpis osoby oprávněné jednat či zastupovat účastníka

1. Údaje doplní, příp. vymaže účastník výběrového řízení. [↑](#footnote-ref-1)
2. Údaje doplní, příp. vymaže účastník výběrového řízení. [↑](#footnote-ref-2)
3. Údaje doplní, příp. vymaže účastník výběrového řízení. [↑](#footnote-ref-3)
4. Údaje doplní, příp. vymaže účastník výběrového řízení. [↑](#footnote-ref-4)
5. Údaje doplní, příp. vymaže účastník výběrového řízení. [↑](#footnote-ref-5)
6. Údaje doplní, příp. vymaže účastník výběrového řízení. [↑](#footnote-ref-6)
7. Údaje doplní, příp. vymaže účastník výběrového řízení. [↑](#footnote-ref-7)
8. Údaje doplní, příp. vymaže účastník výběrového řízení. [↑](#footnote-ref-8)
9. Údaje doplní, příp. vymaže účastník výběrového řízení. [↑](#footnote-ref-9)
10. Údaje doplní, příp. vymaže účastník výběrového řízení. [↑](#footnote-ref-10)
11. Údaje doplní, příp. vymaže účastník výběrového řízení. [↑](#footnote-ref-11)
12. Údaje doplní, příp. vymaže účastník výběrového řízení. [↑](#footnote-ref-12)
13. Údaje doplní, příp. vymaže účastník výběrového řízení. [↑](#footnote-ref-13)
14. Údaje doplní, příp. vymaže účastník výběrového řízení. [↑](#footnote-ref-14)
15. Údaje doplní, příp. vymaže účastník výběrového řízení. [↑](#footnote-ref-15)
16. Údaje doplní, příp. vymaže účastník výběrového řízení. [↑](#footnote-ref-16)
17. Údaje doplní, příp. vymaže účastník výběrového řízení. [↑](#footnote-ref-17)
18. Údaje doplní, příp. vymaže účastník výběrového řízení. [↑](#footnote-ref-18)
19. Údaje doplní, příp. vymaže účastník výběrového řízení. [↑](#footnote-ref-19)
20. Údaje doplní, příp. vymaže účastník výběrového řízení. [↑](#footnote-ref-20)
21. Údaje doplní, příp. vymaže účastník výběrového řízení. [↑](#footnote-ref-21)
22. Údaje doplní, příp. vymaže účastník výběrového řízení. [↑](#footnote-ref-22)
23. Údaje doplní, příp. vymaže účastník výběrového řízení. [↑](#footnote-ref-23)
24. Údaje doplní, příp. vymaže účastník výběrového řízení. [↑](#footnote-ref-24)
25. Údaje doplní, příp. vymaže účastník výběrového řízení. [↑](#footnote-ref-25)
26. Údaje doplní, příp. vymaže účastník výběrového řízení. [↑](#footnote-ref-26)
27. Údaje doplní, příp. vymaže účastník výběrového řízení. [↑](#footnote-ref-27)
28. Údaje doplní, příp. vymaže účastník výběrového řízení. [↑](#footnote-ref-28)
29. Údaje doplní, příp. vymaže účastník výběrového řízení. [↑](#footnote-ref-29)