**Podrobná specifikace pro 4. část – pasport dešťové kanalizace**

Předmětem veřejné zakázky je vypracování pasportu dešťové kanalizace obce Příčovy.

Obec Příčovy nemá zpracován žádný pasport dešťové kanalizace, předmětem pasportizace jsou dešťové kanalizace o blíže neznámém průměru, celková délka vodovodu byla stanovena odhadem na 2500 m.

**Předmětem této zakázky je:**

* geodetické zaměření vpustí i průběhu potrubí (polohopis a výškopis)
* zpracování pasportu dešťové kanalizace v elektronické podobě: linie a body v souřadnicích JTSK a ve formátech ESRI SHP, DWG, DGN, dokument v PDF
* zpracování pasportu dešťové kanalizace v tištěné podobě, přičemž bude obsahovat níže uvedené údaje.

Pasport dešťové kanalizace v tištěné podobě bude obsahovat přehlednou situaci 1:5000 a situace jednotlivých dešťových kanalizací v měřítku 1:1000 s doplněnými údaji:

* stoky – název, profil, materiál
* šachty – název, typ poklopu
* vpusti – název, rozměr a typ mříže
* ostatní zařízení – (lapače, výústní objekty apod.)
* fotodokumentace objektů (otevřených šachet, vpustí, výústních objektů apod.)
* poruchy zjištěné v systému

V průběhu zpracování zakázky proběhnou minimálně dvě průběžné konzultace dodavatele se zástupci příslušné obce (starostou a jím určenými osobami) v rozsahu nezbytně nutném k úspěšnému vyhotovení předmětu veřejné zakázky. Finální podoba dokumentu musí být projednána s vedením jednotlivých obcí, zápis z projednání bude přílohou předávacího protokolu k příslušné strategii.

**Zadavatel požaduje v rámci implementace proškolení zaměstnanců a volených zástupců dotčených obcí na téma tvorby, využívání a aktualizace strategických dokumentů v potřebném rozsahu.**

Součástí zakázky není dodávka grafického informačního systému.

**Výstupy:**

* **2x tištěná podoba**
* **1x elektronická verze tištěné podoby na CD/DVD nebo USB flash disku**
* **1x digitální formát kompatibilní s GIS obce**
* **Přesná definice požadavků jednotlivých informačních systému je přílohou č. 5 zadávací dokumentace.**