**Příloha č. 2 – Technické podmínky – zadání**

**Detailní specifikace zakázky s názvem ,Rozvoj Propagačního podniku Hradec Králové - dodávka technologie"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Požadované technické parametry, funkční požadavky a výbava** | | | | |
| **Č.p.** | **Požadavky zadavatele** | | **Ano/ne**  [doplní dodavatel] | **Upřesnění, název výrobku** [doplní dodavatel] |
| 1 | Ploter pro tisk reklamních materiálů, plakátů a plachet | Tisková šíře: min 160cm |  |  |
|  |  | Technologie: ecosolvent |  |  |
|  |  | Max.velikost tiskové kapky: 4,5pl |  |  |
|  |  | Min. tiskové rozlišení: 1440x1440 |  |  |
|  |  | Automatická údržba tiskových hlav |  |  |
|  |  | Barevná přesnost: 98,2 % dle vzorníku PANTONE SOLID COATED COLOURS |  |  |
|  |  | Automatické navíjení materiálu |  |  |
|  |  | Možnost tisku bílou nebo metalickou barvou  Tisk na média tloušťky 0,1-1mm  Rychlost tisku 90m2/hod  Počet tiskových ingoustů – 10 |  |  |
| 2 | Laminovací stroj pro reklamní tvorbu | * Laminování za studena |  |  |
|  |  | * Šířka materiálu 1600mm * Reverzní chod * Automatický tlak válců dle materiálů * Rychlost min 5m/s |  |  |
|  |  | * Výška průchodu 30mm |  |  |
| 3 | Řezací stroj pro reklamní tvorbu | Zadavatel připouští jak nový stroj tak i repase |  |  |
|  |  | Šíře řezu 115mm  Záruka nového stroje  Vzduchový stůl |  |  |
|  |  | digitální ovládání |  |  |
|  |  | programový modul |  |  |
| 4 | Tiskárna na potisk čárových kódů a dat expirace (ink jet) | * označovaným výrobkem papírové krabičky světlé barvy * značení standardním černým inkoustem na bázi MEK * alfanumerické značení v max 3 řádcích, * rychlost značení 120m/min * Správa pamětí prostřednictvím USB portu * membránová klávesnice pro zadávání značení |  |  |
| 5. | Grafický software pro DTP studio Corel Draw | Corel Draw 2018 a vyšší |  |  |
| 6. | IT komponenty pro sestavení DTP studia | Minimální konfigurace:  (2ks sestav, konkrétní pc, lze sestavit od různých dodavatelů)  Intel Core i5-8400 2 ks  ASUS PRIME Z370-A II 2 ks  16GB DDR4-2666MHz 4ks  SSD 500GB SATA III 2 ks  GIGABYTE GT 1030 Silent Low Profile 2G 2 ks  Corsair 275R Carbide Series Tempered Glass černá 2 ks  Corsair VS550 White Certified 2 ks  27" LCD 4K IPS 16:9 5ms/350cd/1300:1 2 ks  Logitech Wireless Keyboard K350 2ks  myš Logitech MX Master 2S černá 2 ks |  |  |
| 7. | |  | | --- | |  | | Záložní zdroj pro tiskový stroj | | Zadavatel připouští jak nový stroj tak i repase se zárukou nového stroje  Max. 2700W  Doba výdrže při maximálním zatížení – min 6minut  Typologie UPS - Line Interactive  Vstupní a výstupní napětí 230V  Výstupní frekvence  50Hz |  |  |
| 8. | Vakuovací stroj pro reklamní tvorbu | Rozměry komory: 680(š) x 370(v) x 165(h) mm svářecí lišta: 2 x 660mm šířka svaru: 5mm vakuová pumpa: olejová 1.5l/s doba vakuování nastavitelná doba svařování nastavitelná doba chlazení nastavitelná |  |  |

**Čestně prohlašují že použité zboží nebylo v průběhu uplynulých 5 let získáno prostřednictvím podpory z veřejných rozpočtů (zejména státní dotace, podpory ze zdrojů EU); Kupní cena použitého zboží nepřesáhla jeho tržní cenu a byla nižší než cena obdobného, avšak nového zboží**.

Datum ………………………… Podpis…………………