Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí IČ 00847020

DIČ CZ 00847020

Padlých hrdinů 312

739 11 Frýdlant nad Ostravicí

**Věc: Technická specifikace kompenzačních pomůcek pořizovaných v rámci projektu „Doprovázení pečujících osob na cestě zpět do pracovního procesu – Půjčovna kompenzačních pomůcek ve Středisku sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí**

1. **Odlehčené chodítko čtyřkolové 3 kusy**

ilustrační foto

**Technické parametry chodítka:**

* Skládací odlehčený rám
* Sedátko se zádovou opěrou
* Odnímatelná opěrka zad
* Nákupní taška
* Držák na berli nebo hůl
* Nastavitelná výška madel
* Přítlačné brzdy s možností aretace
* Postranní odrazky pro lepší viditelnost
* Bezúdržbová polyuretanová kolečka
* Výška chodítka max. 110 cm
* Šířka chodítka do 70 cm
* Hloubka chodítka do 80 cm
* Výška sedátka od 54 cm
* Přední kolečka
* Zadní kolečka
* Hmotnost chodítka do 10 kg
* Nosnost chodítka 130 kg

1. **Nástavec s madly na WC 3 kusy**

ilustrační foto

**Technické parametry nástavce:**

* Nastavitelná výška
* Odklopná madla
* Prkénko s poklopem
* Nastavitelná výška sedu
* Výška nástavce 8 | 12 | 16 cm
* Šířka nástavce 58 cm
* Hloubka nástavce 50 cm
* Šířka sedu 46 cm
* Hloubka sedu 38 cm
* Hmotnost nástavce 6.5 kg
* Nosnost nástavce 120 kg
* Barva bílá

1. **Jídelní stolek k posteli 6 kusů**

ilustrační foto

**Technické údaje jídelního stolku**

* Nastavitelná výška a úhel desky
* Vyvýšený okraj desky
* Pojezdová kolečka s brzdou
* Výška pracovní desky 65 - 117 cm
* Nosnost stolku 10 kg

1. **Skládací elektrické polohovací lůžko s matrací 16 ks**

**ilustrační foto**

**Technické požadavky na elektrickou postel:**

* Ložná plocha o šířce max 1020 mm
* Ložná plocha o délce max 2100 mm
* Na matraci o rozměrech 2000 mm x 900 mm
* Šířka lůžka včetně bočnic max. 1060 mm
* Elektrické ovládání
* Možnost uzamčení jednotlivých poloh lůžka pomocí klíč
* Elektrický zdvih - minimální výška 400 mm

- maximální výška 800mm

* Snadné rozložení a složení postele pro transport
* Pacientská hrazda s trojúhelníkovou rukojetí
* Multifunkční, kovový 4 sektorový rošt
* Oboustranné stahovací zábrany
* 4 otočná kolečka s brzdou
* Nosnost lůžka od 120 kg
* Barva dřeva
* Vstupní napětí 230V

**Antidekubitní matrace 16 ks**

**ilustrační foto**

**Technické požadavky matrace:**

* Rozměry matrace: 90 x 200 cm (délka x šířka dle rozměrů postele, výška 14cm)
* Pasivní antidekubitní matrace
* Potah omyvatelný, paropropustný, pratelný vyvařovací
* Nosnost min. 120 kg

1. **Toaletní pojízdné WC křeslo 4 kusy**

**ilustrační foto**

**Technické údaje WC křeslo:**

* Nášlapné brzdy na zadních kolech
* Odklopná nožní stupačka
* Sklopné loketní opěrky
* Odnímatelné nožní opěrky
* Odnímatelná opěrka zad
* Odnímatelný polstrovaný sedák
* Madla, nebo hrazdička pro doprovodnou osobu
* Toaletní nádoba s víkem
* Vyjmutí nádoby dozadu
* Nosnost 130 kg

1. **Mechanický odlehčený invalidní vozíky 10 kusů**

**ilustrační foto**

**Technická specifikace invalidní vozík:**

* Skládací odlehčený duralový rám
* Pevné plné postranice
* Sklopné područky
* Odnímatelné nastavitelné stupačky
* Skládací opěrka zad
* Polstrovaný sedák
* Bezpečnostní popruh
* Plná přední i zadní kola
* Zadní rychloupínací kola
* Parkovací brzdy
* Brzdy pro doprovodnou osobu
* Šířka sedu od 44 cm
* Celková šířka vozíku max. 67,5 cm
* Celková hmotnost vozíku max. 19 kg
* Nosnost od 120 kg