Technická specifikace vozidel

*Pokyny k vyplnění přílohy výzva k podání nabídky:*

*Dodavatel vyplní v souladu s technickými požadavky všechny sloupce v tabulkách označené žlutě. Pokud je hodnota ANO/NE dodavatel uvede ANO nebo NE, v ostatních případech je nezbytné uvést konkrétní hodnotu (např. má-li být výkon motoru min. 130 kW, uvede dodavatel konkrétní hodnotu např. 135 kW).*

*V případě, že dodavatelem nabízená vozidla nebudou splňovat technické požadavky zadavatele   
na vozidla, dodavatel bude vyloučen ze zadávacího řízení.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Technická specifikace vozidla: osobní automobil - 2 ks** | | | |
| **……………………………………*Dodavatel vyplní název nabízeného vozidla*** | | | |
| Kupujícím požadované technické požadavky (parametry vozidla) | | | Prodávajícím nabízené parametry vozidla |
| Obchodní třída: | Osobní automobil | | ANO / NE |
| Typ karoserie: | Kombi/Hatchback | | konkrétní údaj |
| Počet dveří: | 5 | | konkrétní údaj |
| Počet míst k sezení: | 5 | | ANO / NE |
| Palivo: | benzín | | ANO / NE |
| Obsah motoru: | min. 1,0 – max. 1,5 | | konkrétní údaj |
| Výkon motoru [kW]: | min. 85 | | konkrétní údaj |
| Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz musí být u vozidla v souladu se zněním nařízení vlády č. 173/2016 Sb.,  o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel  (max. 6,8 l / 100 km) | | | konkrétní údaj |
| Převodovka: | manuální | | konkrétní údaj |
| Potah sedadel: | látka | | konkrétní údaj |
| Objem palivové nádrže (dm³): | min. 55 | | konkrétní údaj |
| Objem zavazadlového prostoru - měřený metodou VDA v dm³ (po odečtení prostoru pro umístění rezervy): | min. 415 | | konkrétní údaj |
| Záruka výrobce | min. 2 roky / 150 000 km | | konkrétní údaj |
| **Požadované vnější rozměry:** | | |  |
| Kupujícím požadované technické požadavky (parametry vozidla) | | | Prodávajícím nabízené parametry vozidla |
| Délka [mm]: | | max. 4.500 | konkrétní údaj |
| Výška [mm]: | | max. 1.850 | konkrétní údaj |
| **Požadovaná bezpečnostní a funkční výbava:** | | |  |
| Kupujícím požadované technické požadavky  (výbava vozidla) | | | Splnění požadované výbavy prodávajícím nabízeného vozidla |
| Boční a hlavové airbagy řidiče a spolujezdce | | | ANO / NE |
| Kontrola nezapnutí bezpečnostních pásů min. vpředu | | | ANO / NE |
| Výškově nastavitelné sedadlo řidiče | | | ANO / NE |
| Posilovač řízení | | | ANO / NE |
| Imobilizér | | | ANO / NE |
| Kontrola tlaku v pneumatikách | | | ANO / NE |
| Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu řidiče a spolujezdce | | | ANO / NE |
| Denní svícení (automatické spínání denního jízdního osvětlení) | | | ANO / NE |
| Klimatizace | | | ANO / NE |
| Palubní počítač s ukazatelem min. venkovní teploty, dojezdem na zbývající PHM v českém jazyce | | | ANO / NE |
| Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka | | | ANO / NE |
| Elektricky ovládaní oken vpředu | | | ANO / NE |
| Dělená a sklopná zadní sedadla v poměru 1/3 – 2/3 | | | ANO / NE |
| Zadní stěrač s ostřikovačem a cyklovačem | | | ANO / NE |
| Parkovací senzory vzadu | | | ANO / NE |
| Min. 14" kola s ocelovými disky s letními pneumatikami (dodávané s vozidlem z výroby) | | | ANO / NE |
| Min. 14" kompletní zimní kola, ocelové disky, z originálního příslušenství výrobce | | | ANO / NE |
| Rezervní kolo neplnohodnotné | | | ANO / NE |
| Povinná výbava vozidla dle vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů | | | ANO / NE |
| Další výbava: | | |  |
|  | |  |  |