# **Technické požadavky**

# **Mobilní hlasovací systém**

25 kusů hlasovacích jednotek (21 zastupitelů + 4 rezervní)

## **Požadované vlastnosti hlasovacích jednotek**:

* Bateriový provoz hlasovacích zařízení, provoz na jedno nabití/výměnu baterií min. 8 hodin
* Možnost hlasovat: „pro“, „proti“, „zdržel se hlasování“
* Možnost využití hlasovacích jednotek k výběru z více variant voleb (např. pro výběr z několika návrhů řešení), min. 9 možností odpovědi

## **Řídící systém**:

* Součástí dodávky musí být i potřebný HW pro provoz celého systému, taktéž mobilní (notebook) včetně všech potřebných SW komponent
* Pokrytí signálem pro hlasovací jednotky ve vzdálenosti do 25 m
* Možnost kompletního řízení jednání:
  + hlasování
  + řízení diskuze
  + zobrazování návrhů usnesení včetně dodatkových dat (jpg, pdf)
  + možnost zařazení protinávrhů
  + možnost jmenovitého i anonymního hlasování
  + okamžité i dodatečné zobrazení jmenovitých výsledků
  + výstup na projekční plátno/externí monitory (není součástí dodávky)
  + přihlašování do diskuze
* Exporty indexovaných výsledků a statistik hlasování
* Archivace záznamů
* Pořízení zvukového záznamu průběhu jednání
  + indexace jednotlivých bodů jednání
  + možnost okamžitého přehrání zvukového záznamu projevu

## **Licence a technická podpora**

Zadavatel požaduje trvalé licence všech potřebných komponent umožňujících kompletní provoz celého systému.

Součástí nabídky bude také cena za technickou podporu, v rámci které bude mít zadavatel nárok na nové verze SW komponent systému.

## **Školení**

Součástí dodávky bude zkušební uvedení do provozu a zaškolení obsluhy (3 osoby) v rozsahu minimálně 1h.

## **Hodnocení**

Cena za dodávku – 50%

Cena za technickou podporu – 50%